各包医疗设备详细技术参数

	
	设备名称
	技术参数
	备注

	01包
	口腔影像板扫描仪
	标准像素80um,读取时间8秒以内，清晰，读取速度快
	进口品牌

	02包
	无痛超声牙周治疗仪
	频率：28000HZ，振幅：20-60um

治疗深度：14mm，工作尖硬度：30HRC，后续使用成本低
	

	03包
	热牙胶充填器
	无绳，分体，后期耗材成本低，充填系统可轻松充填不同位置根管。
	进口品牌

	04包
	光固化灯
	无线，使用方便，光功率强度1200mW/C㎡以上
	进口品牌

	05包
	根管测量仪
	精准的长度测量，多频根尖定位，同步显示根管锉在根管内的移动情况
	进口品牌

	06包
	根管治疗仪（机扩马达）
	自动回旋功能，使用简易，转速质范围250—1200Ram，扭力值：0.6—4.0Ncm
	进口品牌
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